|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Serial no.** | **Signal strength** | **Time** | **Response** | **Quality** |
| 1 | -73 | 0 | 1 | Good |
| 2 | -69 | 15 | 1 | Excellent |
| 3 | -69 | 30 | 1 | Excellent |
| 4 | -71 | 45 | 1 | Good |
| 5 | -67 | 60 | 1 | Excellent |
| 6 | -67 | 75 | 1 | Excellent |
| 7 | -69 | 90 | 1 | Excellent |
| 8 | -69 | 105 | 1 | Excellent |
| 9 | -67 | 120 | 1 | Excellent |
| 10 | -67 | 135 | 1 | Excellent |
| 11 | -73 | 150 | 1 | Good |
| 12 | -71 | 165 | 1 | Good |
| 13 | -71 | 180 | 1 | Good |
| 14 | -67 | 195 | 1 | Excellent |
| 15 | -73 | 210 | 1 | Good |
| 16 | -79 | 225 | 0 | Marginal |
| 17 | -69 | 240 | 1 | Excellent |
| 18 | -69 | 255 | 1 | Excellent |
| 19 | -69 | 270 | 1 | Excellent |
| 20 | -73 | 285 | 1 | Good |
| 21 | -77 | 300 | 1 | Ok |
| 22 | -69 | 315 | 1 | Excellent |
| 23 | -69 | 330 | 1 | Excellent |
| 24 | -71 | 345 | 1 | Good |
| 25 | -71 | 360 | 1 | Good |